DEPTH: 12.3M

ROLL: 120deg

PITCH: 120deg

YAW: 0deg

TEMP: 25C

HUMIDITY: 50%

CURRENT: 15.3A

VOLTAGE: 12.45V

PRESSURE: 60PSI

2013-6-29 10:23:05

CAM1 PAN: 102/255 TILT: 140/255

CAM2 PAN: 140/255

CAM3 PAN: 150/255

MOTOR1

MOTOR2

MOTOR3

MOTOR4

MOTOR5

MOTOR6